      Informationen zur ISDN-Show
      ---------------------------
      Die ISDN-Show dauert ca. 9 Minuten, abhaengig von der verwendeten 
      Hardware. Sie laeuft endlos, bis sie mit ESC gestoppt wird. Mit 
      Eingabe von "y" wird die Show fortgesetzt. Nach Abbruch der ISDN-Show 
      haben Sie die Moeglichkeit, einen Info-Gutschein auszudrucken, mit 
      dem Sie weitere Informationen zu ISDN anfordern koennen. Es erscheint 
      eine Meldung, die Ihnen die einzelnen Schritte dazu beschreibt.

      Die ISDN-Show kann und soll kopiert und weitergegeben werden. Die 
      Originaldiskette wurde mit Turbo Anti Virus V. 8.2 (Carmel Software 
      Engineering) auf Virenfreiheit getestet. Bringen Sie die Diskette 
      Ihren Bekannten und Freunden mit.

      Technische Voraussetzungen fuer die ISDN-Show:
      * IBM-kompatibler PC mit mind. 640 kByte RAM
      * Betriebssystem: MS-DOS Version 3.30 oder hoeher
			PC-DOS Version 3.30 oder hoeher
      * VGA-Karte oder Super-VGA-Karte
      * moeglichst Farbmonitor
      * Festplatte mit mind. 2,1 MB freiem Speicherplatz
      * Disketten-Laufwerk, 5,25" bzw. 3,5", HD 
      
      Installation:
      -------------

      1. Legen Sie die Diskette in das Laufwerk "a:" bzw. "b:" ein.

      2. Rufen Sie das Installations-Programm "INSTALL" von der Diskette
	 auf. Geben Sie beispielsweise ein:   
	       A:  <RETURN>
	       INSTALL <RETURN>
	 Nach Abschluss der Installation, koennen Sie die ISDN-Show sofort 
	 starten.

      3. Das Installations-Programm legt auf der Festplatte ein 
	 Verzeichnis "ISDNSHOW" an, in dem die komplette ISDN-Show 
	 installiert wird.

      4. Falls Sie die ISDN-Show nicht sofort nach der Installation 
	 starten moechten, koennen Sie sie auch durch die Eingabe  
	 von "ISDNSHOW" im gleichnamigen Verzeichnis aufrufen. 
	 Bsp.: C: <RETURN>
	       CD ISDNSHOW <RETURN>
	       ISDNSHOW <RETURN>

      Steigen Sie ein in die Welt des ISDN!
      -------------------------------------

      ISDN, das ist mehr als einfach nur Telefonieren. ISDN ist Kommuni-
      kation - mit Sprache fuers Telefon, Video fuer Ihren Bildschirm, 
      Dokumente fuer das Fax oder Daten fuer Ihren Computer. Und das 
      alles ueber das vorhandene Netz - nur schneller, komfortabler und 
      leistungsstaerker. 

      Was es mit ISDN auf sich hat, wird Ihnen die "ISDNSHOW" zeigen. 

      ISDN steht fuer "Integrated Services Digital Network", also fuer 
      "diensteintegrierendes digitales Telekommunikationsnetz". Das 
      klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. Denn das urspruengliche 
      Telefonnetz kann mit Hilfe von ISDN nicht nur Sprache transpor-
      tieren, sondern zusaetzliche Dienste wie Textuebertragung, Bild-
      Kommunikation und Datenuebermittlung leisten. 

      Informationen werden mit ISDN weltweit deutlich schneller ueber-
      tragen. Innerhalb von Sekunden steht Ihre stoerungsfreie Verbindung, 
      ob Sie nun telefonieren oder Daten uebermitteln wollen. 


      Durch ISDN wird Telefonieren komfortabler: Besonders 
      interessant fuer diejenigen, die immer erreichbar sein wollen, ist 
      zum Beispiel die Funktion Anrufweiterschaltung. Der Anruf wird von 
      Ihrem Buero ins Konferenzzimmer oder zum Autotelefon oder ganz 
      einfach zu Ihnen nach Hause geschaltet.

      Mit ISDN wird die Nummer des rufenden ISDN-Anschlusses auf 
      dem Display Ihres ISDN-Telefons sichtbar. 
      Bevor Sie abheben, wissen Sie vielleicht schon, wer sich melden wird. 

      Oder ein weiterer Anrufer kann "anklopfen", also in einer bestehenden 
      Verbindung seinen Kommunikationswunsch signalisieren. Die Anzeige 
      "weiterer Anruf" erscheint mit der Rufnummer im Display Ihres 
      ISDN-Telefons. Sie koennen entscheiden, ob Sie das bestehende 
      Gespraech unterbrechen und Kontakt zum neuen Anrufer aufnehmen, oder 
      ob Sie spaeter zurueckrufen wollen. 

      Bei der Dreierkonferenz werden zwei Verbindungen zusammen geschaltet, 
      so dass Sie mit zwei Gespraechspartnern gleichzeitig 
      kommunizieren koennen.

      Der Telefaxdienst im ISDN bietet eine schnellere Uebertragung der 
      Kopiervorlagen bei hoeherer Qualitaet. Bislang brauchte eine 
      Textseite bei einem analogen Anschluss etwa 60 Sekunden. Im ISDN 
      schaffen Sie in der gleichen Zeit sechs Textseiten.

      Weiterhin haben Sie schnellen Zugriff auf Datenbank- und Mailbox-
      systeme, zum Beispiel auf Bildschirmtext. Der Verbindungsaufbau dauert 
      nur noch rund zwei Sekunden. Eine Btx-Seite wird mit ISDN in 
      0,2 Sekunden uebertragen (bisher 10 Sekunden).

      Der Bildtelefondienst ermoeglicht parallel zur Uebertragung von 
      Sprache die Uebermittlung von Bewegt- und Standbildern. Hierbei 
      kann es sich um das Bild des Gespraechspartners handeln oder um 
      wichtige Dokumente und Skizzen.

      Wenn Sie mehrere ISDN-Dienste nutzen moechten, bietet sich 
      ein multifunktionales Endgeraet an, das als universelles 
      Kommunikationszentrum dienen kann. So koennen Sie saemtliche 
      Funktionen an einem Arbeitsplatz nutzen. Vor allem Ihr PC eignet 
      sich fuer diese Mehrfach-Funktionen. Sie benoetigen z. B. kein 
      zusaetzliches Fax-Geraet. Mit einem ISDN-Anschluss, einer ISDN-PC-
      Karte und der richtigen Software ist Ihr PC fuer ISDN bestens 
      geruestet.



      ISDN-Anschluesse
      ---------------

      ISDN ist leistungsstark in allen Bereichen der Telekommunikation.  
      Bei einer Verbindungsaufbauzeit von nur ca. zwei Sekunden verfuegt 
      ein Basisanschluss ueber zwei Basiskanaele mit einer Leistung von 
      je 64 kBit/s und einem Steuerkanal von 16 kBit/s. Es koennen bis 
      zu acht Endgeraete (Telefone, Faxgeraete, PC) an einem Basis-
      anschluss angeschaltet sein.

      Fuer grosse Telekommunikationsanlagen eignet sich ein Primaermulti-
      plexanschluss. Dieser bietet 30 Basiskanaele und einen Steuerkanal 
      von 64 kBit/s.

      Fuer weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
	    Telekom-Niederlassung Trier 
	    Sonderstelle ISDN/IN Produktunterstuetzung
	    Postfach 9100
	    5500 Trier
	    Telefax 0651 9499111
	    Telefon 0130 0505
      oder an Ihre Telekom-Niederlassung. Dort erhalten Sie auch alle 
      Endgeraete fuer ISDN.


      Impressum:
      ----------

      Die ISDN-SHOW wurde mit grosser Sorgfalt erstellt. Dennoch koennen 
      inhaltliche oder formale Fehler nicht ausgeschlossen werden!

      Geschuetzte Warennamen sind in dieser Veroeffentlichung nicht als 
      solche gekennzeichnet. Aus dem Fehlen einer derartigen Kenn-
      zeichnung kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um 
      einen freien Warennamen handelt.

      Herausgeber: Deutsche Bundespost Telekom
      Mitarbeit: S. Doering, J. Engel, M. Hoesch, B. Kullbach, G. Nuechter, 
		 R. Pasch, Th. Schieferstein, A. Snaadt
      Gestaltung und Produktion: Arbeitsgemeinschaft Buero-Kommunikation   
				 5430 Montabaur
      Stand: November 1992

      Weitere Disketten koennen von der Telekom-Niederlassung Trier, 
      Sonderstelle ISDN/IN Produktunterstuetzung, Postfach 9100, 
      5500 Trier, Tel. 0651/9499-220, FAX 0651/9499-111 in geringen 
      Stueckzahlen angefordert werden.

      Folgende Programme werden verwendet:

      - IBM Story Teller Run-time Module
	Copyright IBM Corporation 1985-1990
      - LHA Komprimierungs-Programm



