
So geht das:

         RJ-45

    ---------------
    | o o o o o o |        1 = Nix
    |             |        2 = Braun
    | | | | | | | |        3 = Rot
    | 1 2 3 4 5 6 |        4 = Weiss
    |             |        5 = Blau
    |             |        6 = Nix
    |             |
    -----+  +------
         |  |
         |  |

Kontakte nach Oben, Verriegelung unten, also nicht sichtbar.





TT-83-Bullshit-Stecker

  ---------------
  |      A1  B1 |          A1 = Braun
  |      A2  B2 |          B1 = Blau
  |      A3  B3 |          A2 = Rot
  -----|        |          B2 = Weiss
       |        |          A3 = Nix
       ----------          B3 = Nix


Ansicht von der Loetseite, Kabel nach Links weggefuehrt.
