VII.)

Using MEMTOOL

Program e10k.h86 (KEIL) or e10t.hex (TASKING) into the OnChipFlash in the XC164:

Start MEMTOOL

## Assign Power to your target board

Set Dip Switch S106 to Standard Boot (bootstrap loader)

Press Reset Key

Erase the ONChipFlash:

Connect Erase Select All Start Exit

#

# Load HEX File:

for KEIL Compiler:

## Open File Dateityp (File type): H86-Files (*.h86) Select C:\e10k.h86 Öffnen (Open)

for TASKING Compiler:

## Open File Dateityp (File type): HEX-Files (*.hex) Select C:\e10t.hex Öffnen (Open)

Program selected hex-file into the OnChipFlash:

Select All Add Sel >> Program Exit

Exit MEMTOOL:

# Disconnect Exit

## Set Dip Switch S106 to Standard Boot internal start

Press Reset Key

Your application is running!